**竞争性谈判文件**

（工程类）

**项目名称：苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程**

**项目编号：LAHL-2024-1012**

**采 购 人：六安市水利局**

**采购代理机构：六安市厚灵工程咨询服务有限公司**

**采购时间：2024年10月**

**目 录**

**[谈判公告 3](#_Toc11748)**

**[一、供应商须知 6](#_Toc6167)**

[（一）须知前附表 6](#_Toc30850)

[（二）供应商资格 9](#_Toc7480)

[（三）供应商必须提交的响应文件内容 9](#_Toc24351)

[（四）响应文件的提交 9](#_Toc10637)

[（五）谈判程序 9](#_Toc32094)

[（六）评审及异常情况处理 10](#_Toc23066)

[（七）报价响应及答疑 10](#_Toc8290)

[（八）合同的签订 11](#_Toc30358)

[（九）澄清及变更 11](#_Toc20485)

**[二、采购合同 12](#_Toc32519)**

**[三、采购需求 12](#_Toc10203)**

**[四、响应文件格式 21](#_Toc16717)**

[响应文件资料清单 25](#_Toc219)

[附件一 报价单 26](#_Toc10531)

[附件二 供应商基本信息 27](#_Toc20862)

[附件三 谈判授权书 27](#_Toc18811)

[附件四 谈判响应函 28](#_Toc22863)

[附件五 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 29](#_Toc1914)

[附件六 响应情况表 30](#_Toc4299)

[附件七 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 31](#_Toc13301)

**苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程**

**竞争性谈判采购公告**

项目概况：苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程（项目编号：LAHL-2024-1012 ）的潜在供应商应于2024年 10 月 17 日前线上获取竞争性谈判文件，并于2024年10月17日 15 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目名称及内容**

1、项目编号：LAHL-2024-1012

2、项目名称：苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程

3、项目实施主体（发包人）：六安市水利局

4、项目实施主体（发包人）地址：六安市金安区皖西大道1513号

5、项目类型：工程类

6、资金来源**:** 财政资金

7、项目预算：40万元

8、最高限价：40万元

9、标段（包别）划分：不划分

10、采购需求：受强降雨等极端天气影响，苏大堰排涝站高压线路出现了不同程度的水毁，需开展水毁修复工程，主要内容为苏大堰高压供电线路水毁修复。

11、合同履行期限：本项目工期30日历天，成交供应商每延期一天， 采购人从成交供应商结算工程款中扣除未完成工程量的1%/每天。

12、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

**二、供应商资格**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：具备电力承装承修承试四级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得通过资格审查：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

**三、获取采购文件**

1、时间：2024年10月14日至2024年10月17日；

2、获取方式：供应商在获取时间内线上获取；

3、网址： https://slj.luan.gov.cn；

**四、响应文件提交**

1、截止时间：2024年10月17日 15点00分（北京时间）

2、地点：六安市水利局6楼会议室

3、响应文件提交方式：现场递交纸质标书。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**五、响应文件开启**

1、时间：2024 年 10 月 17 日 15 点 00 分（北京时间）

2、地点：六安市水利局6楼会议室

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、****其他事宜**

响应保证金：本项目无需提供。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1、采购人信息

名 称：六安市水利局

地 址：六安市皖西大道1513号

联系方式：0564-3371611

2、采购代理机构信息

名 称：六安市厚灵工程咨询服务有限公司

地址：六安市金安区金桥小区二期1号楼1804室

联系人：夏工

电话：0564-3330080

3、项目联系方式

项目联系人：夏工

电　 话： 0564-3330080

2024年10月14日

## 一、供应商须知

## （一）须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | 说明与要求 |
| **1** | 采购人 | 六安市水利局 |
| **2** | 采购代理机构 | 名称：六安市厚灵工程咨询服务有限公司地址：六安市金安区金桥小区二期1号楼1804室 |
| **3** | 谈判有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| **4** | 项目类型 | 工程类 |
| **5** | 项目名称 | **苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程** |
| **6** | 项目编号 | LAHL-2024-1012 |
| **7** | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的40%作为预付款，同时要求中标单位提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的同等金额预付款保函。完工验收后付至97%，剩余部分质保期满后付清全款。（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| **8** | 服务期 | 本项目工期30日历天，成交供应商每延期一天，采购人从成交供应商结算工程款中扣除未完成工程量的1%/每天。 |
| **9** | 代理服务费 | 本项目代理服务费和专家评审费由成交供应商支付，成交供应商在响应报价中需充分考虑本项目代理服务费和专家评审费等相关费用，成交供应商领取成交通知书前一次性支付，代理服务费按以成交金额为计算基础，收费标准如下（按差额定率累进法）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **中标（成交）金额（万元）** | **货物类项目** | **服务类项目** | **工程类项目** |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

，不足3000元的按3000元固定标准收费。专家评审费按实收取。此项费用无需单列，供应商综合考虑到报价中。 |
| **10** | 履约保证金 | 本项目不作要求。 |
| **11** | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| **12** | 提问与回复 | 供应商应仔细阅读采购文件及采购需求，有任何疑问应以书面方式向采购人或采购代理机构提出澄清要求。供应商请注意：如需要，采购人将以书面形式向所有供应商发布澄清文件，该澄清文件内容为采购文件的组成部分，对响应供应商具有同样约束力。 |
| **13** | 响应文件份数及要求 | 1、响应文件壹式肆份。其中，正本壹份、副本叁份。当响应文件正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，供应商应无异议，否则作无效响应文件处理。响应文件建议胶装成册。2、供应商应将响应文件密封递交，并在封袋上加盖供应商公章。 |
| **14** | 递交响应文件注意事项 | 响应文件必须在响应文件提交截止时间前**现场递交**。 |
| **15** | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,评审时谈判小组应当按照下列第2条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（4）供应商被监管部门列入严重违法失信行为记录名单的。2、不良信用记录查询渠道如下：（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）（2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）（4）严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） |
|  | 备注二 | 特别提醒：供应商参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |

## （二）供应商资格

见本项目谈判公告

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、谈判授权书；

4、谈判响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （四）响应文件的提交

**1、响应文件的密封和标记**

详见须知前附表

**2、响应文件的提交**

详见须知前附表

## （五）谈判程序

1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按签到顺序，与供应商分别进行谈判。

3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

## （六）评审及异常情况处理

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选供应商。

2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均高于了最高限价；

（3）经过谈判，供应商所提供的服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、若废标条款符合第一款情形，经监管部门批准后，现场可以转为其他采购方式。

4、重新组织谈判，采购单位将通过书面方式告知。

## （七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投服务各环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、如有需要，供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、供应商如果对谈判文件的其他任何内容有相关疑问，可以书面形式提出。

4、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

## （九）澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以书面形式发布，请供应商及时关注。

## 二、采购合同

**（合同仅供参考，具体以双方签订内容为准）**

**苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程项目合同**

**合同编号（甲方）：**

**合同编号（乙方）：**

**项目名称**：苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程

**建设单位（甲方）：**六安市水利局

**施工单位（乙方）：**

**签订日期:** 2024年 月

**签订地点:** 安徽省六安市

#

# 合同协议书

委托方（甲方）： 六安市水利局

受托方（乙方）：

六安市水利局（以下简称“发包人”）为实施苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程，拟委托(成交供应商名称) (以下简称：乙方)实施该项目。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. **项目概况**
2. 项目名称：苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程；
3. 项目地点：苏大堰排涝站；
4. 项目规模：
5. **合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

（1）本合同及其补充合同、变更协议;

（2）成交通知书;

（3）响应文件（含澄清或者说明文件);

（4）采购文件（含澄清或者修改文件);

（5）其他相关采购文件。

**三、项目内容**

受强降雨等极端天气影响，苏大堰排涝站高压线路出现了不同程度的水毁，需开展水毁修复工程，主要内容为苏大堰高压供电线路水毁修复。（所有更新内容的参数尺寸应与原设施匹配，并经甲方确认）

工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 架空绝缘导线 | AC10kV,JKLYJ,120 | 米 | 9000 | 3km线路 |
| 2 | 线路柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N,160,305,400 | 支 | 150 |  |
| 3 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146,255,320 | 片 | 60 |  |
| 4 | 耐张线夹-楔型绝缘 | NXL-3 | 付 | 60 |  |
| 5 | 耐张线夹-楔型绝缘 | NXL-4 | 付 | 60 |  |
| 6 | 联结金具 | 球头挂环,Q-7 | 只 | 60 |  |
| 7 | 联结金具 | 碗头挂板,WS-7 | 只 | 60 |  |
| 8 | 联结金具 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 60 |  |
| 9 | 接续金具 | 接地线夹,JDL-50-240B | 付 | 30 |  |
| 10 | 接续金具 | 异型并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 60 |  |
| 11 | 接续金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 付 | 30 |  |
| 12 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙, 跌落式 | 组 | 10 |  |
| 13 | 接地装置 | 4×∠50×5×2500mm，-40×4×22000mm | 套 | 10 |  |
| 14 | z型铁 |  | 只 | 30 |  |
| 15 | 杆塔号牌 |  | 面 | 49 |  |
| 16 | 电力警示牌 |  | 面 | 49 |  |
| 17 | 10kV相位牌 |  | 面 | 120 |  |
| 18 | 电缆故障指示仪 |  | 只 | 9 |  |
| 19 | 标志牌 |  | 块 | 12 |  |
| 20 | 拆除 | 120绝缘导线 | 米 | 9000 | 3km线路 |
| 21 | 调试、试验 |  |  | 1 |  |
| 22 | 电缆交流耐压试验 |  | 回路 | 1 |  |
| 23 | 耐张杆过度处绝缘化处理 |  | 处 | 10 |  |
| 24 | 歪斜杆塔恢复 | 歪斜杆塔扶正并加固基础、拉线 | 项 | 1 | 基础受损无法恢复则迁移杆塔 |
| 25 | 其他费用 | 倒塌或其他妨碍线路运行的树障清理等工作 | 项 | 1 | 3km线路 |
| 26 | 干式变压器更换 | SC10-200KVA 10/0.4kv D，y11 | 台 | 1 | 含拆除、安装、调试等费用。应急抢修已实施，固定价格。 |

**（工程量据实结算，单价以乙方投标时报价计算）**

**四、工期**

本项目工期30日历天，成交供应商每延期一天. 采购人从成交供应商结算工程款中扣除未完成工程量的1%/每天。

**五、项目合同价及付款方式**

1、签约合同价（含税）：人民币（大写） **（￥ 元）。**若项目实施内容有所调整据实结算，但合同总价不得超过签约合同价。

2、费用支付方式：合同签订后支付合同价款的40%作为预付款，同时要求中标单位提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的同等金额预付款保函。完工验收后付至97%，剩余部分质保期满后付清全款。

3、乙方收款账户：

账号：

开户行：

（乙方需先行向甲方开具符合要求的税务发票）

**六、质量要求**

工程质量满足相关规范的要求,达到合格标准。本项目质保期1年，质保期内出现非人为损坏，成交供应商提供维修方案，经采购人同意由成交供应商免费维修，如果采购人不同意成交供应商提供的维修方案，可以自行维修(限于需维修部分)，费用由成交供应商承担。

1. **双方职责**
2. 甲方负责监督工程的施工质量、进度等，并组织验收。
3. 甲方按合同要求及时拨付工程款。
4. 乙方按合同内容、质量及施工要求组织施工，并服从甲方的监督管理。
5. 乙方在本项目中所采购的产品应符合行业标准的规定，所购产品运至现场后应经甲方验收通过后及时施工。
6. 乙方施工时要文明施工，施工时要设置相关警示标牌、标志等，并保持施工环境的整洁卫生，同时要做好响应的防护准备，保障施工现场其他设施设备的正常运行，涉及配电房等专业场所内施工的需报请现场管理人员同意，并完善手续后组织开展。
7. 乙方要根据施工安全规范设置安全设施，确保安全施工，并对工程的施工安全负全责。
8. 若工程质量未达到相关规范要求，乙方无条件更换或维修，直至符合要求。

**八、其他约定事项**

1、甲、乙双方在合同履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理。协商不成的可向甲方所在地人民法院提起诉讼，因产品质量方面发生争议，应以质量监督部门出具的检验结果为准。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

3、本合同一式 4 份，甲方执 2份，乙方执 2 份。

（本页为签字盖章页）

甲 方： 六安市水利局 （盖章）

法定代表人或

委托代理人： （签名）

 年 月 日

乙方： （盖章）

法定代表人或

委托代理人： （签名）

 年 月 日

## 安全生产责任书

施工合同名称 ： 苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程 ；

施工合同编号 ： ；

发包人（甲方）： 六安市水利局 ；

承包人（乙方）： ；

为进一步压实施工过程的安全生产主体责任，加强项目安全生产管理工作，有效保障从业人员人身安全和职业健康，根据《安全生产法》、国务院《建设项目安全生产管理条例》、水利部《水利项目建设安全生产管理规定》和安徽省《建设项目安全生产管理办法》等法律法规规章，制订本安全生产责任书。

一、目标与要求

1、强化承包人的安全生产主体责任，确保本项目安全生产工作规范有序开展。

2、严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。

3、事故控制目标：安全生产无事故。

二、施工单位安全生产责任

1、认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全生产法律法规、规程规范，开展安全生产标准化工地建设。

2、健全安全生产责任体系。施工企业法定代表人是本单位的安全生产第一责任人，项目负责人对本项目的施工安全生产全面负责，明确落实各部门、各环节、各岗位的安全生产责任。

3、健全安全生产管理体系。设立现场安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，保证专职安全生产管理人员有职有权。

4、健全安全生产规章制度。结合本项目特点，建立并完善安全生产责任制、教育培训、日常检查、隐患排查治理、事故报告等规章制度。

5、提升从业人员安全生产知识技能。认真开展“三级安全生产教育”；保证特种作业人员持证上岗；各作业场所悬挂安全生产操作规程；施工前必须进行安全技术交底。

6、保证安全生产投入。不得挪用安全生产措施费，施工安全生产投入应满足实际需要。

7、建立风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制。经常开展安全隐患排查治理，认真落实项目主管及安全生产监督等机构的检查意见并按时反馈整改结果。生产安全事故隐患排查整治方案要做到责任到人、明确时限、规范程序，保证及时消除事故隐患。

8、制定各类有关安全生产方案或预案。辨识危险源和危险性较大的单项项目，对达到一定规模的危险性较大项目制定专项施工方案，超过一定规模的危险性较大项目组织论证；有度汛要求的项目，制定相应的度汛方案；编制应急救援预案，并保持与地方安监部门联系畅通。

9、严格执行《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》。事故发生后，应及时向地方安监部门和本项目安全生产监督机构、项目法人报告，采取有效措施抢救人员和财产，保护事故现场，配合事故调查，妥善处理事故善后工作；严格落实 “四不放过”处理原则。

三、本责任书自签订施工合同起执行，至合同项目验收结束止。

发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

（或委托代理人） （或委托代理人）

 年 月 日 年 月 日

## 采购需求

**一、项目概况**

受强降雨等极端天气影响，苏大堰排涝站高压线路出现了不同程度的水毁，需开展修复工程，主要包含：更换损坏部分的高压架空线缆、更换整体线路的绝缘子、金具、避雷器、接地装置等配件，恢复歪斜的杆塔，开展必要的调试试验等，确保恢复线路供电。

**二、供应商资质要求**

投标供应商能力要求:供应商具备电力承装承修承试4级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

**三、人员配置要求**

1.项目负责人一名，项目负责人须持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，供应商需承诺项目负责人目前未在其他项目上:任职(含已中标/成交的待建工程)，响应文件中提供承诺函，格式自拟。

2、技术负责人一名；

3、质量员一名；

4、施工员一名；

5、安全员一名。

备注:响应文件中须提供项目负责人在响应截止日所属月份(含)过去6个月以内任意1个月的社保证明材料:其他施工项目部关键岗位人员则由供应商列出对应岗位的人员姓名、身份证号码(格式自拟)。

**四、项目质保**

本项目质保期1年，质保期内出现非人为损坏，成交供应商提供维修方案，经采购人同意由成交供应商免费维修，如果采购人不同意成交供应商提供的维修方案，可以自行维修(限于需维修部分)，费用由成交供应商承担。

**五、产品质量要求**

供应商采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，工程施工过程中，供应商采购的材料需通过采购人同意后方可采购。

**六、工期**

本项目工期30日历天，成交供应商每延期一天. 采购人从成交供应商结算工程款中扣除未完成工程量的1%/每天。

**七、付款方式**

合同签订后支付合同价款的40%作为预付款，同时要求中标单位提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的同等金额预付款保函。完工验收后付至97%，剩余部分质保期满后付清全款。

**八、其他要求:**

1、供应商应根据本项目实际需求制订确保工程质量的管理体系与措施，包含质量技术管理班子完善和制度健全;确保主要工序的质量技术保证措施和手段;自控体系等。

2、供应商应根据本项目实际需求制订确保安全生产的管理体系与措施，包含安全管理人员和制度;各道工序安全技术措施，符合安全技术标准要求;现场防火、安全防护措施等。

3、供应商应根据本项目实际需求制订工程重难点及对应保证措施，包含工程施工的重点和难点；解决方案和措施等。

4、供应商在响应文件上填报的项目负责人须常驻施工现场，在施工过程中不准更换，特殊情况必须更换的，须经过建设单位和相关行政监督部门同意，并支付相应违约金详见合同条款)，否则建设单位将解除合同，同时供应商向采购人赔偿一切损失。

5、供应商要安全文明施工，施工现场的垃圾、弃物等及时清运，保持道路清洁。在施工过程中所有外运土方运输车辆必须三证齐全(驾驶证、行驶证、运营证)，车辆出入必须冲洗干净,严禁污染市政路面，发人每发现承包方一次罚款 1000元。进行土方运输时必须覆盖，严禁酒驾，发包人每发现车辆没覆盖一次罚款 1000元。前两次以警告及罚款，第三次发包方有权终止合同。

6、成交供应商应严格执行国家相关法律法规、工程建设管理及省、市、县有关管理规定。

7、其他:

（1）废料清运车辆需严格按规定路线行驶。

（2）供应商施工过程中，要重视对施工现场及运输路线上现有设施的保护，如有损坏要及时无偿修复。如果供应商不修复或不及时修复，采购人对供应商进行双倍罚款(维修恢复所发生的全费用)并委托第三方修复。

8、本工程使用的材料由承包方采购供应:

(1)因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

(2)成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验，采购的成品元件需提供合格证。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人认可。如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用，成交供应商必须服从。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此发生的一切费用由成交供应商自行承担。

备注:上述涉及到的国家、省、市、县相关规定有最新政策变化的，执行最新出台的政策文件，除招标文件和合同条款约定外，不调整工程价款。

**九、工程量清单:详见附件**

**注：供应商的响应报价须包含上述所有工程服务内容，合同执行中不再另行支付。**

## 四、响应文件格式

**项目**

**响**

**应**

**文**

**件**

**供应商： （盖章）**

**年 月 日**

## 响应文件资料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **备注** |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 谈判授权书 |  |
| 四 | 谈判响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 附件一

## 报价单

**请按清单报价**

 **供应商盖章：**

**日期： 年 月 日**

## 附件二

## 供应商基本信息

供应商自拟

##

## 附件三

## 谈判授权书

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人）

本授权书声明： （供应商名称）的 （法定代表人姓名）授权 （被授权人的姓名）为我方就 编号 项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

**法定代表人签字（或盖章）：**

 职 务：

 联系手机：

固定电话：

**代理人（被授权人）签字（或盖章）：**

 职 务：

 联系手机：

固定电话：

 **供应商盖章：**

**日期： 年 月 日**

## 附件四

## 谈判响应函

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人）

1、根据项目编号： 竞争性谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“ ”项目的竞争性谈判采购。我方授权 (姓名)代表我方\_\_\_ （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成服务，并交付买方验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

 **供应商盖章：**

**日期： 年 月 日**

## 附件五

**无重大违法记录声明函**

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被监管部门限制参加采购活动或曾被监管部门限制参加采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 **供应商盖章：**

**日期： 年 月 日**

**无不良信用记录承诺函**

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被监管部门列入严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

 **供应商盖章：**

**日期： 年 月 日**

## 附件六

## 响应情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **按谈判文件规定填写** | **按供应商所投内容填写** |
| **序号** | **内容** | **谈判文件要求** | **响应承诺** | **偏离说明** |
| 1 | 付款响应 |  |  |  |
| 2 | 服务期响应 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |
| 4 | 本项目的特定资格要求 |  |  |  |

**注：**提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应谈判文件要求。

 **供应商盖章：**

 **日期： 年 月 日**

## 附件七

## 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

**另附**

**苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程最终报价（二轮报价表）**

致： (采购人)

1、我方愿在第一次谈判（响应文件）报价的基础上，确定最终报价为 元。

2、其他部分与响应文件内容一致。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

 日 期： 年 月 日

**（注：各供应商单独备足空白“二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写）。**